**裂隙灯技术参数**

1. **配置要求：**
2. **裂隙灯主机**
3. **电动升降台**

**二、技术参数要求**

**1、设备为原装进口**

**2、日镜: 12.5x**

**3、放大率选择: 10x,16x,25x**

**4、放大率(视野): 22.5mm( 10x),14.1mm(16x),8.8mm(25x)**

**5、屈光度调节: -5D-- +3D**

**6、裂隙宽度: 在0mm~9mm之间连续调节**

**7、裂隙长度; 在1mm~14mm之间连续变化，孔设定直径分别为14, 10， 5，1，0.3mm**

**8、裂隙角度: 0°~1 80°**

**9、滤光片: 兰色，绿色**

**10、照明灯: LED灯或灯泡**